**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem Zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek fabrycznie nowego kontenera na potrzeby funkcjonowania magazynu Obrony Cywilnej w Gminie Turobin.

1. Wymagany wymiar:

* długość/szerokość/wysokość zewnętrzna o wymiarach ok 6 x 2,5 x 3 m

1. Ściany z płyty warstwowej o grubości 10 cm,

* Elewacja zewnętrzna (płyta warstwowa) blacha 0,5 mm nisko profilowa trapez SN kolor RAL 7016
* Elewacja wewnętrzna (płyta warstwowa) blacha 0,5 mm nisko profilowa w kolorze RAL 9010
* Listwy wykończeniowe z blachy 0,5 mm w kolorze RAL 9010

1. Rama: wykonana z konstrukcji stalowych o grubości 4 mm

* Stal certyfikowana
* Zabezpieczona antykorozyjnie
* Słupy narożne sztywno spawane z konstrukcją podłogi i dachu
* Całość pokryta farbą RAL 7016

1. Konstrukcja podłogi:

* Zetowniki sztywno ze sobą zespawane
* Ocieplenie wełną mineralną 100 mm na całej powierzchni
* Uszczelnienie podłoża blachą ocynkowaną o gr 1 mm na całej powierzchni
* Podstawa podłogi : płyta OSB P5 22 mm
* Wykładzina winylowa lub wykładzina PCV, z powłoką odporną na ścieranie ( o podwyższonej ścieralności)

1. Stolarka okienna i drzwiowa

* Drzwi stalowe dwuskrzydłowe, RAL 7016 – 200/90 + 50 cm 1 szt.
* Okno R/U, RAL 7016 -120 x 120 cm, 2 szt.
* Roleta zewnętrzna , RAL 7016- 120 x 120 cm, 2 szt.

1. Kolor obróbek blacharskich:

* Kolory obróbek blacharskich wewnętrznych RAL 9010
* Możliwa dekoracja zewnętrzna na ścianie frontowej wykonana z lameli kompozytowych (do ustalenia)

1. Instalacja elektryczna (ukryta w ścianach):

* 3 x gniazdo podwójne hermetyczne IP54 16A, 250 V
* 3x włącznik pojedynczy
* 4x oświetlenie wewnętrzne: plafon LED
* Rozdzielnia natynkowa 12 modułów-SRn-12
* przyłącze elektryczne- wtyczka izol. odbiornikowa 32 A 400V 3P+N+Z
* zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe

1. Wentylacja grawitacyjna
2. Dodatki:

* Regał magazynowy metalowy, warsztatowy 200 x 350 x 60 cm
* Grzejnik elektryczny o mocy dostosowanej do ogrzania danej powierzchni
* Oświetlenie zewnętrzne lampa LED/kinkiet , 4 szt.
* Podjazd, wykonany z blachy ryflowanej, ( wymiary do ustalenia), 2 szt.